福田区梅林街道小型工程项目公告
一、项目基本情况

1.工程名称：龙尾社区梅怡路三不管地带环境提升工程

2.预算金额：232943.87元

3.项目类别：市政公用工程

4.完工期：30天

5.中标供应商数量：1
6.采购需求：

	标的名称
	数量
	单位
	工程概况
	备注

	龙尾社区梅怡路三不管地带环境提升工程
	1.0
	项
	龙尾社区梅怡路三不管地带环境提升工程主要内容和工程量有：对梅怡路三不管地带进行草皮清除、砖砌体拆除、拆除路面、清理排水沟，新建改造栏杆、花池、铺种草皮143.5㎡,移植乔木2株、栽植乔木4株、栽植灌木42株等。
	 


二、申请人的资格要求：

1.
供应商必须具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.
参与本项目的供应商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3.
参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.
供应商必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.
参与政府采购项目的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、处罚公告名单、诚信档案名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.
不接受为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7.
根据《〈关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）〉的实施细则》要求，因违反工程质量、安全生产管理规定等原因处于红色警示且警示期内的，不得参于投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.
供应商必须是已在深圳市住房和建设局进行了信息登记的施工企业（提供含有网站名称的网络截图或相关证明文件扫描件，原件备查）（有效期在开标时间后）；

9.
供应商必须具备建设主管部门颁发的安全生产许可证（有效期在开标时间后；提供安全生产许可证扫描件，原件备查）；

10.
（1）本项目不接受联合体投标；

（2）本项目不允许分包。

三、获取项目资料

时间：2021年9月29日至2021年10月4日。 

地点：登录深圳市福田区梅林街道办事处网站（http://www.szft.gov.cn/bmxx/qmljdbsc/）下载本项目的资料。  

四、提交资料截止时间和提交地址

本项目实行网下提交资料,供应商所有资料文件应于2021年9月29日9点至2021年10月4日18点(北京时间)递交至深圳市福田区龙尾社区工作站。
地址：深圳市福田区龙尾福兴花园C栋109

供应商代表签到时间及要求：2021年9月29日9点至2021年10月4日18点，供应商代表签到时必须携带并提供如下所有资料：法定代表人证明书(盖应答供应商公章)、单位授权委托书（盖应答供应商公章，法定代表人为谈判代表的不须提供本项资料）、法定代表人身份证复印件、被委托人身份证复印件（核对原件，法定代表人为谈判代表的不须提供本项资料）及申请人资格要求证明文件，未按上述要求递交资料的不予签到。逾期未签到者视为自动放弃。
五、公告期限

自本公告发布之日起5日。
六、其他补充事宜

1.评标方法：谈判综合评定
2.报价要求：不得超过预算金额

3.项目答疑：本项目不设答疑。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
名　称：深圳市福田区龙尾社区工作站 　
地　址：深圳市福田区龙尾福兴花园C栋109　　　 
项目联系人：钟美霞

电  话：0755-83147613  
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KT板公示牌
600mm高×800mm宽


不锈钢板完工牌
400mm高×600mm宽







拆除平面图
SCALE 1:150
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参照大样


改造平面图
SCALE 1:150







升降柱安装大样
 SCALE 1:30


dn50PVC排水管
接集水坑 L=10m


30厚中砂找平φ50PVC线管
电源线BV-3×2.5mm2


接控制电箱


全自动升降杆 304不锈钢材质 壁厚8mm 全自动升降杆 304不锈钢材质 壁厚8mm


200厚透水混凝土 抗压强度≥20MPa


150厚透水级配碎石垫层


素土夯实，90%＜压实度≤93%


C15混凝土垫层 C15混凝土垫层 C15混凝土垫层


C25混凝土


说明：电源引线由保安岗亭引出，控制电箱设置在保安岗亭，引线距离暂定50m，每根升降柱单独设置回路接新做配套控制电箱
      共安装3个全自动液压升降柱（含无线遥控器、应急手动装置、工具包、软件等配件配套设备）


集水坑做法大样
 SCALE 1:20


C15混凝土垫层


C25钢筋混凝土


20厚水泥砂浆抹灰


球墨铸铁井盖


带浮球潜水泵 扬程7m
电源接控制电箱 L=50m
φ50PVC线管 BV-3×2.5铜芯导线


dn50PVC排水管


就近排至雨水沟设施
暂定L=10m


说明：集水井设置在升降杆末端,潜水泵电源接控制电箱，引线距离暂定50m。


60厚陶瓷透水砖 粗砂扫缝







素土夯实 90%＜压实度≤93%


80厚天然砂砾


150厚透水混凝土 抗压强度≥20MPa


30厚中砂找平


60厚灰色陶瓷透水砖（水泥方砖）粗砂扫缝


500×300×120花岗石平石


30厚1:2.5水泥砂浆


C25混凝土


地面做法大样
SCALE 1:16


01


围栏立面大样
SCALE 1:30


02


石粉渣垫层


素土回填


φ50线管


C30混凝土


沥青砼地面下埋管敷设大样
SCALE 1:16


03


说明：约11m线管需在停车场入口沥青路面下敷设，施工埋管需开挖及路面恢复。


60厚改性沥青SBSAC-13


剖面图
SCALE 1:30


A 栏杆基础大样
SCALE 1:10


B
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