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基础、管理部分

一、单项选择题
1. 作为改善汽车平顺性的一个基本措施，就是（  A  ）可以明显减少车身振动加速度。
A. 降低悬架系统的固有频率      B. 增大悬架系统的阻尼比
C. 减少车身质量                D. 降低轮胎的刚度
2. 制动器的热衰退性与（  A  ）有关 。     
A. 摩擦副材料        B. 摩擦副的摩擦系数
C. 制动力的大小      D. 制动时车速
3. 热处理中，（  B  ）、最高加热温度、保温时间和冷却速度是工件热处理的四个要素。
A. 加热时间    B. 加热速度    C. 加热方法     D. 最低冷却温度
4. 下列（  D  ）不属于金属切削加工形式。
A. 铣        B. 齿轮加工       C. 钻        D. 冲压
5. 在下列金属材料性能中，不属于工艺性能的是（  D  ）。
A. 延展性    B. 淬透性    C. 切削性    D. 热膨胀性
6. 车用润滑油的牌号一般按（  B  ）来划分。
A. 10℃流动性     B. 100℃运动粘度
C. 10℃运动粘度   D. 100℃流动性
7. 汽车行驶的必要条件是（  C  ）大于滚动阻力、空气阻力、上坡阻力之和。
A. 牵引力       B. 附着力       C. 驱动力        D. 惯性力
8. 对于一些拥有同类车型大数量汽车的运输部门的大型附属修理厂，在修理方案的选择上，多采用（  C  ）。
A. 固定作业修理法             B. 综合作业修理法
C. 总成互换修理法             D. 就车修理法
9. 在齿轮传动中，采用（  B  ）方法，可防止或减轻啮合的两齿轮齿面之间的胶合失效现象。
A. 增大模数                   B. 降低齿高 
C. 增大滑动系数               D. 使啮合两齿轮材料相同
10. 汽车用润滑脂是由（  A  ）三部分组成。
A. 稠化剂，基础油，添加剂
B. 稠化剂，润滑油，添加剂
C. 稠化剂，稠化机油，基础油
D. 稠化机油，高温粘度的齿轮油，基础油
11. 汽车越过壕沟的能力和（  B  ）有关。       
A. 轮矩     B. 车轮半径      C. 最小离地间隙      D. 接近角
12. 国家标准<<机械制图>>中规定，双点划线可用于绘制物体的（  D  ）。
A. 不可见轮廓线             B. 对称中心线
C. 断裂处边界线             D. 极限位置的轮廓线
13. 国家标准<<机械制图>>中规定，细实线可用于绘制物体的（  B  ）。
A. 可见轮廓线               B. 剖面线
C. 断裂处边界线             D. 剖视的分界线
14. 金属材料在无数次重复的交变载荷作用下不致破坏的最大应力称为（  C  ）。
A. 破坏极限    B. 抗力极限    C. 疲劳极限    D. 强度极限
15. 汽车前档风玻璃刮水器连杆机构属于（  B  ）机构。
    A. 双曲柄    B. 双摇臂    C. 曲柄摇杆    D. 曲柄滑块
16. 在汽车机械变速器的齿轮传动中，直齿轮传动的特点是（  A  ）。
    A. 不产生轴向力    B. 冲击小    C. 噪音小    D. 常用于高速传动
17. 在蜗轮蜗杆传动方式中，不是其特点的是（  A  ）。
    A. 齿轮磨损小         B. 传动比特别大
    C. 可垂直交叉传动     D. 具有自锁性，限制其使用范围
18. 有些六角螺栓端头标有数字，表示螺栓（  A  ）。
    A. 拉伸强度的等级            B. 拧紧力矩值
    C. 发生塑性形变时拧紧力矩    D. 抗压强度值
19. 形位公差符号“◎”的定义为（  B  ）。
    A. 位置度    B. 同轴度    C. 园柱度    D. 线轮廓度
20. 采用粘接法是汽车零件的重要维修方法，影响胶接强度表面处理的重要因素是（  D  ）。
    A. 平整度，粗糙度和表面温度    B. 清洁度，光洁度和表面化学结构
    C. 氧化度，粗糙度和表面温度    D. 清洁度，粗糙度和表面化学结构

二、多项选择题
1. 在机械传动中，蜗杆传动具有以下特点（   ABCE   ）。
A. 能实现大的传动比      B. 能实现相互垂直而不相交的两轴间的传动
C. 采用变位蜗杆传动可提高传动效率   D. 其主要失效形式是轮齿断裂
E. 传动平稳
2. 车辆检验和鉴定质量的方法主要有外观检查、性能试验和可靠性试验，其中性能试验包括（   BCE   ）。 
A. 每千公里故障次数试验          B. 最大牵引力试验
C. 加速时间的试验                D. 需大修的间隔里程试验
E. 百公里燃料消耗量试验
3. 金属材料的机械性能，是指在加工或使用载荷作用下所表现出来的抵抗能力，包括有（  ABCD  ）。
    A. 强度      B. 塑性       C. 硬度
    D. 韧性      E. 延展性
4. 汽车维护工艺规程的制定依据是（  ABCE  ）。
    A. 汽车维修的生产纲领       B. 汽车使用说明书
    C. 有关的零件图、部件图     D. 汽车维修价格
    E. 维修技术标准
5. 汽车零件的焊接方法包括（  AC  ）。
    A. 气焊    B. 冷作强化    C. 电焊    D. 镶套    E. 镀铬
6. 汽车零件的隐蔽缺陷检验方法有（  CDE  ）。
    A. 测量尺寸法     B. 人工基准法     C. 磁力操作法
    D. 荧光探伤法     E. 颜色显露法

三、判断题
(  N  ) 1. 汽车大修后的质量分析与鉴定方法主要是外观检查和性能测试两个方面。
(  N  ) 2. 对承修车型复杂的修理厂，在修理方案的选择上宜采用总成互换修理方法为主，就车修理为辅。
(  N  ) 3. 工程中所说的强度是指工件抵抗变形的能力。
(  Y  ) 4. 汽车修理人员检查和排除汽车各种疑难故障的基本原则是：能够以调整解决的问题不要进行保养，能够以保养解决的问题不要进行修理，能够以小拆卸解决的问题不要进行大拆大卸，能够以小修理解决的问题不要进行大修理。
(  Y  ) 5. 汽车维修质量的信息反馈应采取闭环控制系统。
(  Y  ) 6. 当汽车使用达到大修间隔里程时，如能继续使用，应由技术管理部门确定行驶里程，到时再作大修鉴定。
(  N  ) 7. 工程中所用的钙基润滑油脂具有良好的抗水性、较高的耐热性和较好的防锈能力。
(  N  ) 8. 汽车零件修复中，修理尺寸法是一种恢复零件原有尺寸，使其具有正确几何形状的机械加工法。
(  Y  ) 9. 从发动机曲轴上输出的净功率是有效功率。
(  N  ) 10. 汽车维修全面质量管理的“PDCA”循环，“P”阶段是推动循环的关键。
(  Y  ) 11. 汽车维修的质量检验，叫做“技术检验”，即按规定的技术要求确定汽车、总成、零部件技术状况所实施的检查。
(  Y  ) 12. 汽车维修的质量检验具有十分明显的意义，其作用是通过把关不允许不合格的总成零部件使用，不允许不合格的汽车出厂。
(  Y  ) 13. 汽车的“控制维修”是根据控制论的原理提出来的，交通运输企业当前实施的是“强制维护、定期检测、视情修理”的制度。
(  Y  ) 14. 汽车修理质量以工序质量作保证，只有通过对工序的控制，才可以达到维修质量控制的目的。

发动机部分

一、单项选择题
1. 在采用电子控制的汽车上，（  C  ） 不属于电子控制单元（ECU）的功能。     
A. 接受传感器输入的信息            B. 储存、计算、分析处理信息
C. 显示信息处理结果                D. 输出执行命令
2. 活塞环对缸壁有一定的径向压力，在其开口处的压力（  B  ）。
A. 较低      B. 较高      C. 与径向压力相同      D. 消失
3. 压缩比愈大，压缩终了时混合气压力和温度愈高，燃烧速度愈快，发出功率愈大，但容易产生不正常的（  D  ）。
A. 速燃        B. 冲击波       C. 超声波      D. 爆燃
4. 汽车的废气再循环控制是在发动机工作过程中，将一部分废气引到吸入的新鲜空气（或混合气）中返回气缸进行再循环的方法，以控制发动机有害气体 （  A  ）排放量。
A. NOx         B. CO          C. HC            D. CO2
5. 为防止发动机产生危害较大的爆震现象，所以应使发动机的点火提前角（  D  ）。
A. 很大，使之远离爆震           B. 保持一个固定的点火角
C. 保持一个原始的修正提前角     D. 跟踪爆震的边缘
6. （  B  ）温度是判定发动机工作好坏的重要参数。
A. 进气         B. 排气         C. 燃烧          D. 混合气
7. 为了提高发动机的动力性，应尽量增加发动机的（  D  ）。
A. 空燃比       B. 燃油量      C. 可燃混合气      D. 充气量
8. 电子点火系的控制项目包括有（  D  ）。
A. 点火线圈初级通电时间及电流值
B. 点火线圈次级分电控制及初级电流值
C. 点火能量控制及点火提前角
D. 闭合角和点火提前角
9. 对一般汽车发动机而言，各缸磨损程度是不一样的，如六缸发动机往往第（  D  ）缸磨损较大。 
A. 2          B. 4          C. 5          D. 6
10. 发动机排气管放炮的原因有（  B  ）。
    A. 点火提前角过大    B. 混合气过浓
    C. 混合气过稀        D. 燃烧室积碳过重
11. 在目前电子控制技术在汽车上的应用中，汽车电控系统中的电子控制单元（ECU）（  B  ）是不正确的。       
A. 主要是由大规模模拟电路组成    B. 主要是由大规模集成电路组成
C. 主要是由大规模数字电路组成    D. 的执行元件是由传感器组成
12. 所谓EGR率是指（  B  ）。


    A. 				B. 


    C. 				D. 
13. 表示空气流量计的英文缩写词为（  A  ）。
A. MAF    B. MAP    C. MPI    D. MAN
14. 在压缩过程中，工作混合气在火花塞点火之前着火称为（  C  ），使功率下降。
A. 爆燃         B. 突燃         C. 早燃          D. 速燃
15. 使用废气分析仪检测发动机的废气，当检测完毕后应（  C  ）。
    A. 立即抽出探头及时关闭分析仪
    B. 不得即时抽出探头，但应及时关闭分析仪，以防仪器过热
    C. 即刻抽出探头，但应待分析仪回零后再关闭分析仪
    D. 不得即时抽出探头，待指针稳定5秒后，才抽出探头并即时关闭分析仪
16. 电磁感应式点火信号发生器的信号电压在（  D  ）位置最大。
A. 定子、转子的磁极正对
B. 转子凸极在定子二凸极之间
C. 定、转子凸极相隔10°TDC
D. 定、转子凸极从正对位置刚离开瞬间
17. 利用三元催化净化器可净化发动机的尾气排放，其最佳净化效率对应进入发动机混合气为（  C  ）区域。
    A. 经济空燃比    B. 功率空燃比    C. 理想空燃比    D. 较稀空燃比
18. 霍尔传感器中，霍尔晶体属于（  A  ）元件。
    A. 磁敏    B. 压敏    C. 光敏    D. 热敏
19. 现代汽车一般采用碳罐净化技术，其功能主要是（  D  ）。
    A. 提高经济性            B. 减少NOx的排放
    C. 减少CO、CO2的排放     D. 减少HC的排放
20. 在ECU控制的点火放大器中，有一个“IGf”信号，它属于（  B  ）。
    A. 点火正时信号       B. 点火正时反馈信号
    C. 点火的缸序信号     D. 爆震信号
21. 四缸发动机的曲轴，其主轴颈磨损较大的为第（  C  ）道。
    A. 2，4    B. 1，5    C. 1，3，5    D. 2，3，4
22. 光化学烟雾是对人类和自然界生物极有害的物质，它主要是由汽车排放的（  B  ）在强烈阳光的紫外线照射下形成的。
    A. NOx和CO	 B. NOx和HC	  C. SO2和碳烟  	 D. CO2和HC
23. 当发动机满负荷时，用（  B  ）方法来消除爆震。
A. 增加点火提前角             B. 推迟点火提前角
C. 降低转速                   D. 提高转速
24. 发动机停机前应怠速运转一会儿的作用是（  B  ）。
    A. 减少冲击                    B. 使摩擦副降温，利于润滑
    C. 调节进气均匀，利于再起动    D. 调节燃油压力，利于再起动
25. 当发动机输出力矩为25kgm，变矩器扭矩比为1.6，此时变速箱的输入扭矩为（  D  ）。
A. 10gkm    B. 20kgm    C. 30kgm    D. 40kgm
26. 在高速公路上正常行驶的汽车，若不进行排污治理则排放气体的含量中（  B  ）。
    A. CO与HC最大         B. NOx最大，HC最小
    C. NOx最小，HC最大    D. NOx最小，CO最大
27. “PCV”阀能治理发动机的排污，当发动机在怠速运转时，该阀处于（  A  ）。
    A. 关闭     B. 打开     C. 半打开     D. 短暂打开随即关闭
28. 爆震传感器属于（  A  ）传感器。
    A. 有源    B. 无源    C. 阻性    D. 感性
29. 汽车水温传感器属于（  B  ）传感器。
    A. 有源    B. 无源    C. 感性    D. 容性
30. 汽车发动机怠速转速的高低主要影响排气中（  A  ）的排放量
A. CO         B. HC          C. O2          D. NOx
31. 汽车维护安全操作规程包括有（  A  ）等项目。
    A. 发动机起动，维护作业，汽车使用及路试
    B. 发动机运行，修理作业，库房管理
    C. 发动机运行，修理作业，配件管理
    D. 发动机运行，修理作业，燃润料管理
32. 在电控汽油喷射发动机的空气系统中，质量流量方式是利用（  D  ）。
A. 进气歧管绝对压力和发动机转速计算吸入的空气量
B. 节流阀的开度和发动机转速计算吸入的空气量
C. 节流阀的开度和进气歧管绝对压力计算吸入的空气量
D. 空气流量计直接测量吸入的空气量
33. 柴油机喷油器精密偶件是指（  C  ）偶件。
    A. 柱塞     B. 出油阀座     C. 针阀     D. 自动正时调节
34. 当发动机满负荷时，用（  B  ）方法来消除爆震。
A. 增加点火提前角             B. 推迟点火提前角
C. 降低转速                   D. 提高转速
35. 检查发动机电控系统中的高阻值型喷油器电磁线圈，其电阻应为（  A  ）。
A. 12---17Ω      B. Ω30—35       C. 0.5Ω       D. 2---5Ω
36. 汽油机最大扭矩时的转速越低，汽车在不换档的情况下,克服阻力的潜力(  C  )。
A. 越小      B. 不受转速影响      C. 越大     D. 一般 
37. 现代发动机为提高进气的充气效率，利用了“声控进气控制”，当低速运转时，其进气管的有效长度（  A  ）。
    A. 变长      B. 变短      C. 变粗       D. 变细
38. 汽油机爆燃会造成（  D  ）下降。
    A. 扭矩      B. 转速      C. 有效压力      D. 功率
39. 在汽车排气净化装置中，二次空气供给装置可降低（  A  ）排放量。
    A. HC			B. NOx			C. 炭烟			D. 铅化合物
40. 十六烷值决定了柴油的(  C  )。
A. 蒸发性      B. 雾化性      C. 自燃性      D. 抗爆性

二、多项选择题
1. 机油压力过低的原因可能是（  ACE  ）。
A. 机油粘度变小                     B. 限压阀调整弹簧弹力调节过高
    C. 曲轴轴承间隙或连杆轴承间隙过大   D. 机油压力传感器失效
    E. 机油泵内机件间隙过大
2. 曲轴的机械磨损规律是（   ABE   ）。
   A. 主轴颈圆周方向成椭圆形
   B. 连杆轴颈长度方向成锥度
   C. 主轴颈磨损程度比连杆轴颈严重
   D. 连杆轴颈磨损量最大的部位是曲拐的外侧
   E. 主轴颈磨损量最大的部位是靠近连杆轴颈的一侧
3. 在汽车发动机电子点火系统中，影响点火提前角的主要参考信号（  AD   ）。
A. 发动机转速信号           B. 发动机混合气浓度信号
C. 发动机冷却水温度信号     D. 发动机负荷信号
E. 发动机进气温度信号
4. 发动机温度过高的原因可能是（  ABDE  ）。
    A. 风扇皮带松弛、打滑、断裂或电子扇水温开关失效
    B. 超负荷低速档行驶时间过长
    C. 点火时间过早
    D. 混合气过浓或过稀
    E. 节温器大循环不良
5. 如果一辆汽车动力不足，表现为（   ABD   ）。
A. 满载时最高车速低         B. 加速时间长         C. 离合器打滑
D. 爬坡能力差               E. 燃油消耗率高
6. 发动机气缸活塞环的作用是（   BCD   ）。
    A. 导向    B. 密封    C. 导热    D. 防止机油窜入气缸    E. 传力
7. 汽油发动机火花塞两极间的穿透电压与（  CDE  ）有关。       
A. 初级线圈电流    B. 次级线圈电压     C. 火花塞间隙
D. 气缸压力        E. 气缸温度
8. 电控喷油器的组成元件中包括（  BCDE  ）。
    A. 进油阀      B. 接线插座     C. 阀芯
    D. 电磁线圈    E. 回位弹簧
9. 从使用方面来看影响汽车燃油经济性因素有（  ABCE  ）。 
A. 行驶速度       B. 档位选择       C. 正确保养与调整
D. 保持匀速       E. 挂车的应用
10. 汽车发动机活塞的主要磨损部位是（   CDE   ）。 
A. 活塞顶部                         B. 活塞头部
C. 活塞裙部垂直于活塞销轴线方向     D. 活塞销座孔
E. 活塞环槽
11. 提高发动机动力性能指标可以采取（  AD  ）途经。
    A. 增压              B. 减压          C. 降低充气系数
    D. 提高充气系数      E. 降低转数
12. 当汽车发动机火花塞积碳严重时，会造成（   ACE   ）。
A. 火花塞上的跳火电压降低              B. 火花塞上的跳火电压升高
C. 点火线圈次级绕组中的自感电势降低
D. 点火线圈初级绕组中的自感电势降低
    E. 点火线圈次级电压低于火花塞的跳火电压

三、判断题
(  Y  ) 1. 燃料的抗爆性好，可以承受较高的压缩比，从而改善发动机的经济性。
(  Y  ) 2. 汽车上使用较多传感器，其中有源传感器是指工作时能产生电动势的传感器。
(  Y  ) 3. 火花塞间隙被击穿后，维持电火花以充分点燃混合气是依靠点火的电感放电阶段来完成的。
(  Y  ) 4. 发动机气缸磨损的一般规律是两边缘气缸磨损更大，横方向比纵方向的磨损大。
(  N  ) 5. 活塞裙部磨损的规律是成锥形，磨损量最大的部位在垂直活塞销轴线方向。
(  N  ) 6. 在大负荷及加速工况下，为防止因混合气过浓而造成排放污染过重，必须采用EGR。
(  Y  ) 7. 影响点火提前角的主要因素是发动机的转速和负荷。
(  N  ) 8. 在发动机驱动式汽车空调系统工作中，液体制冷剂通过膨胀进入蒸发器，由于其压力升高，制冷剂逐渐气化，同时吸入周围空气的热量，不断“制造”出冷空气来，起到制冷作用。
(  N  ) 9. 通过大修，提高了汽车的动力性、经济性和可靠性，使汽车的完整性和使用性能达到规定的技术要求，延长了汽车的使用寿命。
(  N  ) 10. 当前推广使用无铅汽油的最主要原因是有铅汽油燃烧后，其尾气排放中会产生严重铅毒。
(  N  ) 11. 在汽车排放净化装置中，二次空气供给装置的原理是向进气管中额外供给新鲜空气，以减少有害气体的排放量。
(  N  ) 12. 发动机废气再循环（EGR）控制就是在发动机各种工况下，将部分废气导入进气管，以减少排气中NOx的含量。
(  N  ) 13. 通过电控发动机自诊断系统，可准确地判断发动机各电控部件的故障部位。
(  N  ) 14. 在电控发动机自珍断系统中，当“检查发动机”指示灯亮，即说明发动机某电控部件有故障。
(  Y  ) 15. 在电子点火控制系统中，爆震的控制是通过爆震传感器传来的爆震信号，控制点火提前角来实现的。
(  N  ) 16. 当汽车发动机火花塞积碳严重时，会导致点火线圈的次级电压高于火花塞的跳火电压。
(  N  ) 17. 在发动机电控燃油喷射系统中，空气流量计一般是测量每一工作循环吸入的空气量。
(  Y  ) 18. 在电控燃油喷射系统中，喷油器的喷油量只取决于电控单元（ECU）给喷油器的通电时间。
(  N  ) 19. 在汽车排气净化系统中，由电子控制单元、喷油器和三元催化转换器构成一个闭环控制系统，来控制排气中的HC、CO和NOx的含量。
(  Y  ) 20. 三元催化净化器只有当混合气空燃比在理论空燃比附近时，排出的气体才能得到有效地净化。
(  N  ) 21. 为防止积炭改善气门与气门座的密封性，常用气门旋转器代替进气门的气门弹簧座。
(  Y  ) 22. 某轿车是“独立式”点火，故该点火系统就不要装用高压线。
(  Y  ) 23. 电控发动机绝对禁止使用电源起动器代替蓄电池起动发动机。
(  Y  ) 24. 电控发动机自珍断系统并不能判断发动机的机械故障。
(  Y  ) 25. 发动机涡轮增压的缺点之一是当转速较低时，增压效果较差。
(  Y  ) 26. 发动机冷却系统中，提高冷却液沸点的装置就是水箱盖。
(  Y  ) 27. 电控燃油喷射系统中的电动燃油泵可安装在油箱内，其优点是可防止燃料泄漏和气阻。
(  Y  ) 28. 在发动机怠速运转时，因气缸内废气很多，对燃烧不利。为满足怠速时混合气的要求，而设有专门的怠速系统。

底盘部分

一、单项选择题
1. 影响汽车转向侧滑的因素是（  D  ）。
A. 驱动轮转矩        B. 发动机输出功率
    C. 轮胎胎面状态      D. 附着系数
2. 汽车行驶的驱动条件是（  D  ）（注：Ft指驱动力，Ff、Fw、Fi、Fj分别指滚动、加速、空气及上坡等阻力）。
A. Ft≥Ff+Fw+Fi+Fj 		   B. Ft≥Fw+Fi+Fj 
C. Ft≥Ff+Fi+Fj 			   D. Ft≥Ff+Fw+Fi 
3. 若前轮外倾过大会造成轮胎的（  B  ）磨损。
    A. 胎面      B. 外肩      C. 内肩      D. 内侧面
4. 汽车越过台阶的能力和（  A  ）有关。       
A. 轴距       B. 轮距       C. 最少离地间隙       D. 离去角
5. 汽车的通过性是指汽车以足够的平均速度通过（  B  ）路面的能力。
A. 良好        B. 较好         C. 较差         D. 很差
6. 汽车的（  C  ）决定于附着力系数以及地面作用于驱动轮的法向反作用力。
A. 驱动力       B. 牵引力      C. 附着力       D. 动力因素
7. 汽车制动过程中维持直线行驶或按预定弯道行驶的能力称为制动时汽车的（  B  ）稳定性。
A. 制动         B. 方向        C. 操纵         D. 行驶
8. 汽车前轮低速产生摆振的可能原因是（  B  ）。
A. 前束过小    B. 外倾角小    C. 方向盘自由行程大    D. 前轮过载
9. 在单排行星传动机构中要想得到减速传动可以由（   C   ）输出动力，无论固定哪个轮，都可以得到减速运动。
A. 太阳轮        B. 齿圈        C. 行星轮架      D. 行星轮
10. （   D  ）不符合机动车整车大修竣工验收技术标准。
A. 使用单位必须严格执行汽车走合的规定
B. 有关修理的资料，应由承修单位负责填写，随车移交送修单位
C. 不论送修时汽车装备状况如何，均应配备齐全
D. 在保修期限和保修范围内，出现任何故障，应由承修单位负责修复
11. 离合器从动盘上装有横卧扭转弹簧，其作用是（   D   ）。
    A. 使分离迅速彻底          B. 结合平稳柔合
    C. 离合平稳彻底，少冲击    D. 减少传动冲击，避免共振
12. 现代汽车使用安全气囊，它展开的时刻应是（   D   ）。
A. 一次碰撞前               B. 一次碰撞后
C. 一次和二次碰撞前         D. 一次碰撞后二次碰撞前
13. ABS执行器电磁阀，其作用是控制车轮轮缸液压的（   C   ）。
    A. 建立和释放           B. 增压及减压
    C. 增压、保压及减压     D. 恒压
14. 当汽车离合器被动盘（从动盘）花键套键槽磨损过大，会造成（   A   ）。 
A. 汽车起步时发响              B. 汽车匀速行驶时发响
C. 汽车起步时发抖              D. 离合器磨损不均匀
15. 后驱的某车以传动比为0.8的五档行驶，若发动机转速为1440转/分，主减速器的主从动锥齿轮的齿数分别为32及144，若右后轮转速为350转/分，则左后轮为（   B  ）转/分。
    A. 350      B. 450      C. 550      D. 650
16. 液力变矩器的导轮是通过单向离合器装于（   B   ）。
    A. 油泵驱动轴上     B. 固定轴上     C. AT输入轴上     D. 涡轮轴上
17. 车辆使用最为广泛的材料是金属材料，在汽车零件中，用优质碳素结构钢制造的有（  A  ）。
A. 半轴      B. 齿轮        C. 气缸体         D. 转向节
18. 用“滑移率”可描述车轮的运动状态，当滑移率为0表示（   A   ）。
    A. 车轮纯滚动                B. 车辆纯滑动
    C. 车轮又有滚动又有滑动      D. 车辆被抱死
19. ABS制动防抱死系统执行器中，油泵的作用是（   C   ）。
    A. 给系统油液增大压力        B. 给车轮制动分泵增压
    C. 把系统油液泵回储液器      D. 使电磁阀的油液局部增压
20. 汽车车轮产生动不平衡的主要原因是（   B   ）。
A. 气压不足    B. 轮胎磨损     C. 车轴变形    D. 左右车轮不对称
21. 在方向盘保持一固定转角下，缓慢加速或以不同车速行驶时，随着车速的增加，转向半径增大，这种现象称为（   B   ）。
A. 过多转向     B. 不足转向     C. 中性转向     D. 过渡转向
22. 缩短汽车制动距离的主要因素是（   D   ）。
A. 增大制动踏板力       B. 减小汽车质量
C. 增加汽车质量         D. 减少制动器起作用时间
23. 行星齿轮式起动机的输出轴是（   C   ）。
    A. 太阳齿      B. 行星齿      C. 行星架      D. 齿圈
24. 汽车制动防抱死装置的作用是在制动时使（   C   ）。
A. 前轮先抱死               B. 后轮先抱死
C. 车轮作纯滚动             D. 四轮同时抱死
25. 制动时，汽车前后轮同步滑移的条件是：前后轮制动力之比（  C  ）前后轮对路面的垂直载荷之比。
A. 大于         B. 小于        C. 等于         D. 不等
26. 汽车操纵稳定性是指汽车转向系按给定方向行驶，且遇干扰时，汽车能（  A  ）保持稳定行驶能力。
A. 抵抗干扰     B. 保持匀速     C. 抵抗阻力       D. 保持方向
27. 影响汽车平顺性的主要因素是汽车的（  C  ）。
   A. 加速度       B. 减速度       C. 振动        D. 行驶直线性
28. 在增扭区液力变矩器中导轮是（   B   ）。
A. 随涡轮同转速运动         B. 被锁止
C. 随泵轮同转速运动         D. 自由运动
29. 空气弹簧的刚度可变，振动频率（  B  ），故可提高行驶的平稳性和舒适性。
A.不变      B.较低      C.较高      D.很高
30. 车用液力偶合器内工作液在泵轮与涡轮之间循环流动的产生是由于（  B  ）所至。
A. 泵轮与涡轮扭矩不等            B. 泵轮与涡轮的转速不等
C. 泵轮与涡轮的转速相等          D. 泵轮与涡轮的扭矩相等
31. 当转向盘发生强烈振动时，应首先检查（   B   ）。
    A. 轴承工作情况          B. 动力转向液面及其混有空气情况
    C. 齿条与扇齿间隙大小    D. 钢球与球槽的间隙情况
32. 防滑式差速器的作用原理，是把打滑一边齿轮与以下哪项固定在一起？（   B   ）
A. 差速器小齿轮    B. 差速器壳    C. 盆形齿轮    D. 差速小齿轮轴
33. 在惯性式滚筒制动试验台上进行汽车制动器效能试验时，根据滚筒从制动开始到停止转动为止的（   B   ），来判断车轮制动效能。
A. 时间和减速度    B. 时间和转速    C. 转速和减速度    D. 减速度
34. 锁环式同步器的主要损伤是（ D   ）。
    A. 锥环外锥面磨损及滑块键槽磨宽
    B. 滑动齿套叉槽磨损及定位弹簧弹力减弱
    C. 齿套键槽及锁环内锥面磨损
    D. 锁环键齿、锁环内锥面及滑块切槽的磨损
35. 在汽车电子防抱死制动系统中，当传感器显示某车轮快要抱死时，电子控制系统要发出（  C  ）信号。
A. 增加该车轮制动力            B. 增加所有车轮制动力 
C. 减小该车轮制动力            D. 减小所有车轮制动力
36. 装有制动防抱死装置的汽车,在下列哪种路面上效果最差（  A   ）。
A. 波纹路面     B. 铺石路面     C. 干柏油路面     D. 湿柏油路面
37. 全浮式半轴主要承受（   A   ）。
    A. 半轴齿轮传来的力矩      B. 地面传来的反力矩
    C. 半轴套管传来的力矩      D. 车架传来的力矩
38. 机械循环球式转向器分解后应将循环钢球（ B   ）。
    A. 清洗后放在一起
    B. 按轨道清洗后分开放置
    C. 清洗后按直径大小分轨道放置
    D. 清洗后按直径大小均分后分别轨道放置
39. 汽车维护安全操作规程包括有（   A   ）等项目。
    A. 发动机起动，维护作业，汽车使用及路试
    B. 发动机运行，修理作业，库房管理
    C. 发动机运行，修理作业，配件管理
    D. 发动机运行，修理作业，燃润料管理
40. A/T的功能开关中，P(Power)键及N(Normal)键的功能是（   D   ）。
A. P指增加发动机动力         B. N指增加发动机动力
C. P更省油                   D. N更省油
41. 汽车减振器在正常情况下，拉伸阻力应比推压阻力（   C   ）。
    A. 较小     B. 相同     C. 较大    D. 只要感到有阻力即可
42. 在自动变速器中，储压器的作用是（   A   ）。
    A. 换档时使元件结合达到先快后慢，使结合平稳，减少冲击
    B. 换档时使元件结合达到先慢后快，使结合平稳，减少冲击
    C. 使主油压在换档时保持平稳
    D. 使节气门伐的油压在换档时保持平稳
43. 自动变速器主要由液力变矩器、液压控制系统、电控系统及（ C ）组成。
A. 变速器     B. 减速器     C. 行星齿轮装置     D. 摆线齿轮装置
44. 电子控制自动变速器可以根据车速信号和节气门开度确定（   B   ）。
A. 换档         B. 变速         C. 行驶速度        D. 转速
45. 在同一道路条件下，挂的档愈低，（   B   ）愈高。
A. 发动机扭矩           B. 燃油消耗率
C. 发动机转速           D. 克服阻力
46. 汽车制动时，若后轴车轮比前轴车轮先抱死，汽车就会产生（   A   ）。
A. 甩尾         B. 摆头         C. 倾翻         D. 调头
47. 汽车的平顺性评价主要根据乘坐者（ B ）感觉来评价。
A. 噪声         B. 舒适性       C. 视觉         D. 疲劳
48. 一排行星齿轮组中，以下叙述哪项是对的？（   D   ）
A. 行星架输入，太阳轮固定，行星架输出方向相同，转速加快
B. 太阳轮输入，环齿固定，行星架输出方向相同，转速加快
C. 环齿输入，太阳轮固定，行星架输出方向相反，转速加快
D. 太阳轮输入，行星架固定，环齿输出方向相反，转速减慢
49. 关于汽车上采用的全浮式半轴支承型式,（   C   ）是正确的。
A. 常用于小客车上           B. 外端承受弯矩作用
C. 只承受扭矩               D. 内端承受变矩作用
50. 在AT的行星齿轮机构中，齿圈若为56齿，当24齿的太阳轮被制动，行星架输入动力，则能获得的传动比为（   C   ）。
    A. 2.33      B. 1.42      C. 0.70      D. 0.42
51.（   B   ）不属于汽车行驶系的组成部件。
A. 车架                    B. 传动轴
C. 车桥                    D. 悬架
52. 液力变扭器中导轮的作用是（   D   ）。
Ⅰ起增扭作用；Ⅱ在偶合期自由旋转；Ⅲ在扭力转换期自由旋转；Ⅳ可双向转动。
A. Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ     B. Ⅱ，Ⅳ     C. Ⅲ，Ⅳ     D. Ⅰ，Ⅱ
53. 汽车转向轮主销后倾的效果是（   C   ）。
A. 转向操纵轻便        B. 减少方向盘冲击力
C. 回正车轮            D. 减少轮胎磨损
54. 汽车转向轮主销内倾角的效果是（   C   ）。
A. 减少车轮磨损            B. 转向操纵沉重
C. 回正车轮                D. 满载时,减少车轮内倾
55. 汽车转向轮外倾的效果是（   D   ）。
A. 减少方向盘冲击力        B. 转向操纵轻便
C. 回正车轮                D. 满载时,减少车轮内倾
56. 对于客车，如果是车身需要大修，可结合其它需修总成，组织一次（   D   ）作业。
A. 就车修理     B. 总成互换     C. 车身大修     D. 整车大修
57. 在行星齿轮机构中，当齿圈固定，太阳齿为主动件时，可获得的传动比（  A   ）。
    A. 大于2      B. 小于2      C. 大于1      D. 小于1
58. 某手动变速器，只有在直接档时没有明显的异响，而在其他档位则有明显异响，这可能的原因是（   C   ）。
    A. 第一轴前轴承损坏               B. 齿轮磨损坏，啮合不良
    C. 中间轴及第二轴前端轴承损坏     D. 第二轴后轴承松旷严重
59. 惯性式制动试验台，可测汽车的（   C   ）。
    A. 车轮制动力    B. 驱动轮输出功率    C. 制动距离    D. 制动时间
60. ABS的功能有（   B   ）。
A. 增大制动压力                    B. 当制动时保持转向稳定性
B. 增大在泥泞路面上的制动力        D. 增大在雪地上的制动力
61. 无内胎轮胎与有内胎轮胎相比,它的特点是（   D   ）。
A. 气密性差      B. 工作温度高     C. 寿命较短    D. 重量较小
62. 汽车上采用非独立悬架的特点是（   C   ）。
A. 非簧载质量小    B. 结构复杂     C. 平顺性差    D. 通过性好
63. 汽车上采用独立悬架的特点是（   C   ）。
A. 结构简单     B. 通过性差     C. 非簧载质量小     D. 平顺性差
64. 下列何项不是盘式刹车的优点？（   C   ）
Ⅰ摩擦片损耗较慢；Ⅱ自动刹紧作用较大；Ⅲ摩擦面积较小；Ⅳ稳定性高。
A. Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ     B. Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ     C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ     D. Ⅲ，Ⅳ
65. 关于汽车方向盘的自由行程的说法（   D   ）是正确的。
[bookmark: _GoBack]A. 应为零   B. 最好不超过30～45°  C. 操纵困难    D. 可缓和反冲
66. 调整汽车方向盘自由行程,主要是（   D   ）。
A. 调整转向纵拉杆的长度         B. 调整转向节臂的位置
C. 调整转向横拉杆的长度         D. 调整转向器传动副的啮合间隙
67. 安全气囊中的辅助电源是采用（   C   ）作为储能元件。
A. 镍氢电池                B. 空气电池
C. 大容量的电容器          D. 压电式电感器
68. 独立悬架与非独立悬架相比（   B   ）。
A. 车轮接地性差          B. 行驶平顺性好
C.成本低                 D. 前轮定位角不可调节
69. 汽车盘式车轮制动器的特点是（   C   ）。
A. 散热能力差    B. 制动平顺性差    C. 防污性差    D. 结构复杂
70. 麦弗逊独立悬架系统，一般使用于（  A  ）。
A. 小型车    B. 中型车    C. 大型车    D. 各型车均有使用 

二、多项选择题
1. 下列（   ADE    ）符合汽车大修工艺规范内容。
    A. 汽车大修时，应保持行驶状态，所有的装备齐全，不得拆换或短缺
    B. 不属于汽车附件范围内的随车工具及随车用品,应由承修单位保管
    C. 对于短缺零件的车辆，修竣后，承修单位应向送修单位提出相应的规定
    D. 送修时，送修单位应将有关汽车的技术档案随车送厂
    E. 对交通肇事或因故不能行驶的汽车，在签订大修合同时应做出相应的规定
2. 汽车的动力性主要由汽车的（   BCE   ）指标来评定。
A. 制动能力     B. 高速能力     C. 加速能力
D. 下坡能力     E. 上坡能力
3. 汽车底盘模拟测功试验台，可以测试汽车的特性有（ ABC    ）。 
A. 牵引特性     B. 加速特性     C. 稳定车速的耗油特性
D. 转向特性     E. 制动特性
4. 汽车传动系离合器的作用是（   BCD    ）。 
    A. 改变输出扭矩       B. 防止传动系过载     C. 保证起步平稳  
    D. 保证换档平顺       E. 减速
5. 汽车的通过性参数为（  BCDE    ）。
A. 越野能力   B. 横向通过半径    C. 最小离地间隙  
D. 接近角     E. 纵向通过半径
6. 在研究轮胎侧偏力与侧偏角关系曲线时，一般将侧偏角等于零处的斜率称为轮胎的侧偏刚度。（   ACE   ）会使轮胎侧偏刚度增大。
A. 增大轮胎尺寸       B. 增大轮胎扁平率       C. 增大轮胎的垂直载荷
D. 降低轮胎气压       E. 增大轮胎接地宽度
7. 制动时，车轮与路面的附着系数主要决定于（  ABCDE   ）。
A. 道路的材料         B. 车速          C. 路面状况
D. 轮胎胎面花纹       E. 轮胎结构
8. ABS系统的基本组成包括（   ACDE   ）。
A. 电子控制模块     B. 曲轴位置传感器      C. 轮速传感器
    D. 液压调节器       E. 故障指示灯
9. 汽车行驶稳定性是指汽车遵循驾驶员规定的行驶方向行驶的能力，以及行驶中不致发生汽车（   BC    ）的能力。
A. 跑偏     B. 侧滑     C. 翻倾     D. 失控     E. 熄火
10. 汽车的动力性能主要由（CDE    ）指标来评定。
A. 平均速度       B. 最低速度       C. 最高速度
D. 加速时间       E. 爬最大坡度
11. 汽车操纵稳定性影响到汽车驾驶（   BE    ）。
A. 操纵方便         B. 安全行驶       C. 驾驶舒适
D. 高速行驶         E. 稳定行驶
12. 汽车安全检测站的主要检测设备有（   BDE    ）。
A. 发动机分析仪     B. 侧滑试验台     C. 五轮仪
D. 废气分析仪       E. 制动试验台
13. 关于汽车空气弹簧悬架的结构和原理，（   ACD   ）是准确的。        
A. 空气弹簧的气囊节数越多，弹性越好
B. 空气弹簧的强度随载荷的增加而增加
C. 装有空气弹簧的汽车，车身高度可以调节
D. 空气弹簧气囊节与节之间围有钢质的腰环，其作用使中间部分不致有径向扩张，并防止节与节之间的摩擦
E. 空气弹簧的寿命较钢板弹簧低
14. 车辆检验和鉴定质量方法主要有外观检查、性能试验和可靠性试验。其中外观检查包括（   ACE    ）。
A. 路试后，机油温度应不高于95℃     B. 路试时汽车的燃料消耗率检查
C. 路试后齿轮油温度应不高于85℃     D. 汽车最大爬坡能力的检查
E. 路试后制动鼓、传动轴中间轴承和变速器壳不应过热
15. 汽车行驶时，（   ACD   ）可能会出现附着力很小的危险情况？       
A. 高速行驶经过有积水层的路面
B. 低速行驶经过有积水层的路面
C. 高速行驶经过有少量雨水、尘土和油污相混合的路面
D. 中速行驶经过有少量雨水、尘土和油污相混合的路面   E.涉水行驶
16. 汽车的制动性主要由（   ACDE   ）几方面来评价。
A. 制动器的抗衰退性     B. 制动器的形式      C. 制动距离                      D. 制动减速度           E. 制动时汽车的方向稳定性
17. 人体对机械振动的反应取决于（   ABCDE    ）。
A. 振动的频率     B. 振动作用的方向      C. 人的心理状态  
D. 暴露时间       E. 振动的强度
18. 自诊断发现轮速传感器不良，下列说法正确的是（  BCDE   ）。
    A. 传感器肯定损坏           B. 可能传感头表面有金属或其它脏物
    C. 可能传感头与齿圈的空气隙失调      D. 传感器可能损坏
    E. 传感器线束接头可能损坏
19. 关于单排行星齿轮机构中机件的相互动作，下列说法正确的是（  ABE  ）。
    A. 当行星架为主动部件时，从动部件转速上升
    B. 当行星架夹持固定时，主动和从动部件按相反方向旋转
    C. 当行星架为主动部件时，从动部件转速下降
    D. 当行星架夹持固定时，主动和从动部件按相同方向旋转
    E. 当太阳轮为主动部件时，从动部件转速下降
20. 汽车的牵引力主要决定于（  ABD    ）。
A. 发动机最大扭矩        B. 传动比
C. 车重                  D. 路面附着力        E.车 速
21. 高速行驶的轿车要想获得良好的转向性能，最重要的就是在方向盘小转角范围内，（    ADE    ）。
A. 转向车轮转角应与方向盘转角成正比关系  
B. 操舵力与方向盘转角成反比关系
C. 操舵力越小越好      D. 摩擦阻力越小越好      E. 系统迟滞小

三、判断题
(  N  ) 1. 变速器总成中的变速器壳、变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴中，有任何一个零件有严重损坏，无修复价值时，该变速器应报废。
(  N  ) 2. 当汽车总成需要大修时，应随车一起送修。一般当汽车的主要总成需大修时，应安排一次整车大修。
(  N  ) 3. 装有液力变扭器的汽车，只有当发动机转速发生变化时，液力变扭器输出扭矩才起变扭效果。
(  Y  ) 4. 在汽车电子防抱死制动系统中，电子控制单元（ECU）对防抱制动系统的故障具有记忆和显示的功能。
(  Y  ) 5. 电控悬架系统的基本功能是在任何车速下，均能保证车身姿态变化不大。
(  Y  ) 6. 机动车整车大修规范规定，机动车整车大修时，如因交通肇事不能行驶的车辆，应在送修签订大修合同时做出相应的规定。
(  N  ) 7. 如约束行星齿轮机构中的太阳轮，当齿圈为主动时，行星架则增速同方向旋转。
(  N  ) 8. 装有制动防抱死装置的汽车，当防抱装置出现故障时，整个制动系统将失灵。
(  N  ) 9. 汽车的通过性主要决定于汽车的动力性和机动性。
(  Y  ) 10. 检修安全气囊时，绝对不允许随便使用万用表或其他有电源的检测仪器。
(  N  ) 11. 汽车制动时的稳定性是指制动时制动效能的恒定性。
(  N  ) 12. 装有制动防抱死装置的汽车，在任何路面上的制动效果都比不装该装置的汽车制动效果好。
(  N  ) 13. 制动时汽车的方向稳定性好是指制动时仍具有转向能力。
(  N  ) 14. 装有制动防抱死装置的汽车，在制动时，其侧向附着力可达到最大。
(  N  ) 15. 人体对汽车行驶中的振动感觉是：振动频率越低，人的感觉就越舒适。
(  N  ) 16. 在汽车制动防抱死系统中，所需的传感器有车速传感器和发动机转速传感器。
(  N  ) 17. 自动变速器主要由液力偶合器、行星齿轮机构和液压自动换档控制装置三部分组成。
(  N  ) 18. 自动变速器的液力变矩器是由泵轮和涡轮组成的，其中，涡轮起变矩作用。
(  Y  ) 19. 自动变速器的液力变矩器，能够根据外界负荷的大小自动改变其转速和扭矩。
(  Y  ) 20. 四轮驱动汽车的通过性好，其原因是这类汽车的相对附着力大。
(  Y  ) 21. 装有自动变速器的汽车，有时候将液力变矩器的泵轮和涡轮闭锁在一起，以提高自动变速器的传动效率。
(  N  ) 22. 液力自动变速器的传动效率一般大于机械变速器的传动效率。
(  N  ) 23. 在汽车前轮定位的诸因素中，使转向操纵轻便主要是靠主销内倾。
(  N  ) 24. 装有液力自动变速器的汽车，若只能前进，不能后退，说明液压控制系统出现故障。
(  Y  ) 25. 严格来讲，液力变扭器属于无级自动变速器，而行星齿轮装置只能提供有限的档位，故它仍属于有级自动变速器。
(  Y  ) 26. 汽车的安全气囊主要是当汽车正面碰撞时，减少对驾驶员或乘客的伤害。
(  N  ) 27. 汽车的安全气囊系统主要由充气元件和气囊两部分组成。
(  Y  ) 28. 装有安全气囊系统汽车，充气元件和气囊安装在方向盘上，并与方向盘一起转动。
(  Y  ) 29. 有些装有安全气囊的汽车，当汽车发生侧向碰撞时，安全气囊也会自行充气，以减小乘员侧向碰撞的伤害。
(  Y  ) 30. 制动距离是指在一定制动速度下，汽车从驾驶员踩制动踏板开始到停车为止所驶过的距离。
(  N  ) 31. 汽车离合器采用膜片弹簧作压紧弹簧有很多优点，但它的缺点是结构复杂，离合器踏板操纵沉重。
(  N  ) 32. 差速器轴承的轴向间隙的调整垫片厚度，其确定方法是：测出轴承外环面至壳体端面的距离尺寸，再测出差速器轴承环的凸台高度尺寸，两尺寸相减再减去0.1mm，此值就是所需垫片厚度。
(  N  ) 33. AT内贮压器的背压往往是利用换档油压，它能加速换档过程，防止大功率传递时，换档元件出现打滑现象。
(  N  ) 34. AT散热器的作用，主要是散发行星齿轮机构在运作时产生的大量热量。
(  N  ) 35. 采用AT的汽车，是根据行驶阻力和发动机转速精确控制变速比，使汽车处于最佳档位。
(  N  ) 36. 所谓巡航控制就是利用车速信号，通过电脑ECU控制调整发动机的功率恒定，以达到控制车辆行驶的速度稳定。
(  Y  ) 37. 液力变矩器当工作在增扭状态时，其导轮一定是被锁止的。
(  N  ) 38. AT的月牙形油泵，其内齿是主动齿，只要发动机运转油泵就一直泵油。
(  Y  ) 39. 汽车制动时，如果后轮始终不被抱死，即使前轮先抱死，也不可能发生严重的后轴侧滑现象。
(  Y  ) 40. 汽车在一定载荷下能以足够的平均车速通过各种坏路、无路地带及障碍物的能力叫汽车的通过性。
(  Y  ) 41. 汽车在横向倾角很大的路面上行驶或转弯产生的离心力过大时，若某侧车轮所受的地面反作用力为零，就可能使汽车发生侧向翻车。
(  N  ) 42. 在离合器从动盘上横卧有若干个扭转弹簧，其作用是使离合器在分离和接合时切换迅速、彻底。
(  Y  ) 43. 汽车行驶的必要充分条件是指驱动力大于一切阻力之和，小于或等于车轮与地面的附着力。
(  N  ) 44. 汽车的操纵稳定性是指汽车具有缓冲并衰减来自行驶路面的冲击的性能。
(  N  ) 45. 装用AT的汽车，在下急坡时，应处于“D”档。
(  N  ) 46. 为防止公共汽车转弯时产生侧滑，其转向器传动比应严格保持一致。
(  Y  ) 47. 车轮在滚动状态下，地面制动力就等于制动器制动力，并且地面制动力随制动踏板力的增大而成正比增长。
(  Y  ) 48. 汽车用空气弹簧的最大特点在于其刚性可以变化，随载荷的增加其振动频率变化却很小。
(  Y  ) 49. 液力变扭器中，若泵轮和涡轮的转速差愈大，则输出转矩愈大。


汽车电器、空调部分

一、单项选择题
1. 在现代汽车的安全保护设施中，关于安全气囊的下列（  A  ）说法正确。        
A. 安全气囊必须和安全带联合使用方见其效
B. 汽车在超速行驶时，安全气囊将自行充气
C. 安全气囊一般设置于驾驶员座椅下
D. 安全气囊内一般充入氧气
2. （  A  ）不属于车用空调系统的组成部分。
A.恒温器      B.冷凝器      C.压缩机      D.蒸发器
3. 下列不属于蓄电池事故的急救措施是（  A   ）。 
A. 如果发生皮肤接触用纸巾擦拭
B. 如果吸入了气体，必须马上呼吸大量新鲜空气
C. 如果接触到眼睛，用大量清水冲洗   D.寻求医疗救助
4. 关于三极管各极的标注和电流方向，下面哪一个正确？（其中：B－基极；C－集电极；E－发射极） （  C  ） 。




                 
         A              B               C                 D
5. 汽车专用示波器的波形，显示的是(   B   )的关系曲线。
A. 电流与时间    B. 电压与时间    C. 电阻与时间    D. 电压与电阻
6. 汽车空调的干燥过滤器安装在（  B  ）间的管道上。 
A. 空调压缩机与冷凝器           B. 冷凝器与膨胀阀        
B. 膨胀阀与蒸发器               D. 膨胀阀与蒸发器压力调节阀
7. （  C  ）不属于汽车空调装置内容？       
A. 冷气装置     B. 去湿装置     C. 保温装置     D. 加热装置
8. 在修理汽车空调时，（  B  ）是不必要的。       
A. 避免直接接触制冷剂或制冷剂挥发气体。
B. 制冷剂R－134a有毒且易挥发，加注时应带防毒面具。
C. 加注制冷剂的空调零件不得进行各种气焊作业。
D. 制冷剂不燃烧、不爆炸，但与明火接触会产生有毒气体。
9. 整流电路是通过开关器件将（   C   ）。　
A. 直流变压    B. 交流变压    C. 交流变直流    D. 直流变交流
10. 汽车灯光系统出现故障，除与本系统元件损坏有关外，还可能与(   A   )有关。
A. 充电系      B. 起动系       C. 仪表报警系       D. 空调系统
11. 汽车空调装置中,通过（   B   ）使制冷剂液体变为低压低温的雾状气体。
A. 蒸发器     B. 膨胀阀     C. 压缩机     D. 冷凝器
12. 汽车空调系统中,空气压缩机的作用是（   C   ）。
A. 将气体变成液体      B. 将液体变成气体
C. 升压和升温          D. 吸收热量
13. 汽车空调系统中,储液罐的作用是（   B   ）。
A. 缓冲压力     B. 除杂质      C. 吸热少     D. 储能
14. 在汽车空调系统中,膨胀阀的作用是（  A  ）。
A. 将液体变成雾状气体      B. 将气体变成液体
C. 降压增温                D. 升压降温
15. 对于汽车大修竣工验收中的整车检查，以下哪种说法不正确(   D   )。
A. 各种灯光、信号标志齐全有效
B. 喷漆表面应无裂纹、剥落等现象
C. 全部润滑脂嘴装配齐全有效
D. 驾驶室离地面高度，左、右相差不大于40毫米
16. 汽车前照灯经投影式检测仪进行检测的项目是（  D   ）。
A. 前照灯的发光强度          B. 前照灯的光通量与功率
    C. 防眩目系数与光轴偏斜量    D. 发光强度与光轴偏斜量
17. 起动机作全制动试验时，其电流约为（  D   ）。
    A. ＜50A      B. ＜100A     C. ＞150A     D. ＞300A
18. 蓄电池在行驶中的充电方式为（  B  ）充电。
    A. 定电流     B. 定电压     C. 快速      D. 脉冲
19. 影响蓄电池电动势的因素是（  C   ）。
    A. 蓄电池的内阻及端电压     B. 电流中硫酸的含量
    C. 电解液相对密度和温度     D. 充电电流的大小
20. 汽车硅整流发电机在低速运转时的发电，它的磁场由（   B   ）供给的。
A. 剩磁     B. 蓄电池供电     C. 自动激磁     D. 自励供电
21. 在汽车电脑系统中，D/A转换电路的含义是（  C  ）。
    A. 二进制数转换成十进制数    B. 二进制数转换成二进制数
    C. 数字量转换成模拟量        D. 模拟量转换成数字量
22. 在如图电路中，若不计二极管正向压降，则输出电压为（  A  ）。
    A. +3V			B. +5V			C. -3V			D. -5V
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23. 当汽车挂倒档时倒车灯不亮，检修时将倒车灯开关上的两根导线短接，如果灯亮则表明（  D  ）。
A. 灯丝烧坏                B. 倒车灯线路断路
B. 倒车灯线路开路          D. 倒车灯开关故障
24. 汽车转向灯不闪亮，当将闪光器输出端与电源端短接后转向灯能亮，这表明（  D  ）。
A. 电源至闪光继电器有断路     B. 闪光继电器至转向开关有断路
B. 转向开关有故障             D. 闪光继电器有故障
25. 关于汽车起动机电磁开关中的线圈，正确的说法有（    D    ）。
A. 吸拉线圈的匝数比保持线圈更多
B. 保持线圈的线径比吸拉线圈更大
C. 起动时当发动机转动时吸拉线圈不通电
D. 发动机起动时保持线圈一直产生吸力
26. 关于汽车干荷铅蓄电池的叙述,正确的是（  B  ）。
A. 无电解液               B. 不需初充电
C. 不需补加注蒸馏水       D. 无自放电
27. 关于汽车动机电磁开关中的线圈，正确的说法有（  D  ）。
A. 吸拉线圈的匝数比保持线圈更多
B. 保持线圈的线径比吸拉线圈更大
C. 起动时当发动机转动时吸拉线圈不通电
D. 发动机起动时保持线圈一直产生吸力
28. 汽车交流发电机标记N的接线柱，它是从三相绕组的（   B   ）引出的。
A. 电枢接线柱      B. 中性点     C. 电机外壳     D. 励磁线圈
29. 汽车使用的硅整流发电机，只需要配用（   B   ）。　
A. 升压变压器       B. 电压调节器      C. 继电器       D. 调速器
30. 汽车发电机的电子调压器，是利用晶体三极管的（   C   ）特性来代替电磁振动触点的。
A. 放大      B. 调整       C. 开关      D. 稳压
31. 蓄电池充电机中，晶闸管导通的条件是阳极电位高于阴极电位，以及（  A  ）。
    A. 控制极加上正触发电压       B. 控制极加上负脉冲电压
    C. 控制极应串上触发管         D. 控制极电位高于阳极电位
32. 某发电机在怠速时充电较小，但加速时反而不充电，其故障原因是（  B  ）。
    A. 发电机硅管有部分损坏       B. 发电机皮带老化、开裂
    C. 调节器损坏                 D. 蓄电池已充足，电压较高
33. 汽车空调制冷泵的过热开关的作用是（  D   ）。
    A. 实施发动机快怠速进行发动机预热
    B. 防止制冷泵中有过量机油造成制冷泵过热
    C. 防止制冷制过量，造成制冷泵过热，以保护制冷泵
    D. 防止制冷制过少，造成制冷泵过热，以保护制冷泵
34. 若起动机开关上的保持线圈开路，则在起动时会形成（  B  ）现象。
    A. 无驱动反应        B. 出现搭搭声，不能起动发动机
    C. 起动电流增大      D. 起动压降变大
35. 汽车空调系统控制元件中，开、停压缩机的控制元件是（   D   ）。
A. 怠速继电器    B. 过热开关    C. 蒸发压力调节阀    D.电磁离合器
36. 汽车起动机的齿轮啮合方式不含（  D  ）方式。
    A. 外啮合    B. 内啮合    C. 行星齿啮合    D. 蜗轮蜗杆
37. 在发电机中性点上装接二个二极管的目的在于（  D  ）。
    A. 防无线电干扰       B. 使输出电压脉动成分减少
    C. 使输出电流平稳     D. 增大输出电流
38. 为了减少点火的无线电干扰，阻尼电阻不装设在（  B  ）。
    A. 高压线    B. 低压电路部分    C. 火花塞    D. 分火头
39. 能准确测量出蓄电池存电量的仪器是（  C  ）。
A. 电液比重计         B. 指针式万用表
C. 高率放电计         D. 数字式万用表
40. 在修理汽车空调时，（  B  ）是不必要的。       
A. 避免直接接触制冷剂或制冷剂挥发气体
B. 制冷剂有毒且易挥发，加注时应带防毒面具
C. 加注制冷剂的空调零件不得进行各种气焊作业
D. 制冷剂不燃烧、不爆炸，但与明火接触会产生有毒气体
41. 如果从高压端加注制冷剂，发动机应处于（  D  ）状态。
A. 怠速运转                       B. 在＜2200转/分
C. 在1000转/分～2000转/分之间     D. 停转
42. 自动空调系统的温控执行元件是（  A  ）。
    A. 风道温控门伺服电机     B. 冷泵电磁离合器
    C. 风机转速               D. 膨胀伐的节流度
43. 电容器在直流回路中相当于（  C  ）。　
A. 阻抗		B. 短接		C. 开路		D. 通路
44. 空调冷凝器的作用是（  D  ）
    A. 吸收车厢内的热量，使空气变冷
    B. 控制制冷剂的流量大小，以控制制冷量
    C. 通断及改变制冷剂的流向
    D. 把制冷剂的热量散发到大气中，使制冷剂变为液态
45. 不挂倒档时倒车灯亮而不熄的可能原因是（   D   ）。
A. 灯丝烧坏               B. 倒车灯线路断路
C. 倒车灯线路开路         D. 倒车灯开关故障
46. 汽车电脑使用多种存贮器，如里程表用的是电可擦可编程只读存贮器，即为（  D  ）。
A. ROM    B. RAM    C. EPROM    D. EEPROM
47. 用万用表检查汽车发电机三相绕组相头时，万用表指针均为零说明绕组（   D   ）。
A. 正常    B. 定子短路     C. 定子断线     D. 中性点开路
48. 电信号随时间连续变化的量称为（  D  ）信号。
A. 矩阵    B. 数字    C. 脉冲    D. 模拟
49. 在使用数字万用表检查二极管时，实际检测的是（  A  ）量。
A. 二极管压降     B. 交流电压     C. 欧姆      D. 直流电流
50. 若发电机转子绕组电阻符合规定，则证明转子线圈良好，若电阻（  A  ）规定值，证明转子线圈有短路。
A. 小于     B. 接近     C. 大于      D. 无限大
51. 汽车专用示波器的波形，显示的是(   B   )的关系曲线。
A. 电流与时间    B. 电压与时间    C. 电阻与时间    D. 电压与电阻

二、多项选择题
1. 汽车风窗洗涤器的洗涤液由（  ABCD  ）等物质配制而成。
    A. 乙醇     B. 甲醇     C. 洗涤剂     D. 清水     E. 氢氧化钠
2. 作为汽车空调的工作原理，（  ACD  ）论述是正确的。      
A. 当气体被压缩时要放出热量  B.当气体膨胀时要放出热量
C. 当物质由液态变为气态时要吸收热量
D. 当物质由气态变为液态时要放出热量
E. 当气体被压缩时要吸收热量
3. 空调系统蒸发器盘管冻结的故障原因是由（  ACD  ）所造成的。
A. 恒温开关失灵            B. 雪种过量          C. 调整失当
    D. 经过蒸发器空气量不足    E. 贮液干燥器堵塞
4. 汽车用硅整流交流发电机主要由（  BCD  ）组成。
    A. 断电器     B. 定子    C. 转子    D. 硅整流器     E. 换向器
5. 汽车广泛采用的电力起动机一般由（  BCD  ）组成。
A. 调节器       B. 直流串激式电动机      C.传动机构
D. 控制装置     E. 传感器
6. 汽车空调不制冷的原因有（  ABCD  ）。 
    A. 电磁离合器接合后不转     B. 驱动皮带太松     C. 熔断丝断                    D. 吹风机电机坏             E. 电磁离合器打滑
7. 斜盘压缩机由（  BCDE  ）组成。
A. 电磁阀          B. 气缸         C. 活塞
D. 斜盘            E. 离合器和皮带盘
8. 造成汽车风窗刮水器电动机不转动的可能原因是（  ABCDE  ）。
A. 转子卡死           B. 保险丝烧断        C. 刮水器开关损坏  
D. 电枢线圈烧坏       E. 减速器齿轮损坏
9. 风窗洗涤器主要由（  ACDE  ）组成。
A. 电动机      B. 空气压缩机      C. 洗涤液泵
D. 洗涤液罐    E. 喷嘴
10. 当踏下制动踏板，制动灯不亮的可能原因是（  ABDE  ）。
A. 制动灯丝烧断       B. 搭铁不良       C. 发电机不发电 
D. 制动灯开关失灵     E. 制动灯线路有断路处
11. 汽车空调电源控制部分包括（  ABCDE  ）。
A. 蓄电池    B. 发电机    C. 点火开关
D. 熔断丝    E. 电磁离合器
12. 蓄电池的容量与哪些因素有关?（  ABCDE  ）
A. 极板结构         B. 极板数量        C. 放电电流
D. 电解液温度       E. 电解液比重
13. 起动机空转时，（  CD  ）达最大值。
    A. 电压    B. 电流     C. 功率    D. 转速    E. 扭矩
14. 起动机完全制动时，即n=0；此时（  BCD  ）达到最大值。
    A. 电压     B. 电流     C. 功率     D. 扭矩     E. 频率
15. 在汽车空调系统中，对于12伏电压的电磁离合器线圈，若在6伏电压的系统中使用,则会造成（  ABCD  ）。 
    A. 磁场不够       B. 电磁离合器打滑      C. 离合器寿命短
    D. 制冷量降低     E. 线圈烧坏

三、判断题
(  N  ) 1. 汽车空调系统中，当制冷剂从气态转变为液态时，将吸收热量；从液态变为气态时放出热量。
(  N  ) 2. 交流电流的大小和方向都不随时间变化。
(  Y  ) 3. 在目前汽车空调制冷系统中，主要使用的制冷剂是R-134a型。R-134a型制冷剂在常温下为无色、无味气体。
(  N  ) 4. 在汽车空调系统中，冷凝器的作用是使制冷剂由气体变为液体，吸收车内的热量。
(  N  ) 5. 起动机启动时,应先使电动机通电,然后将驱动齿轮啮入飞轮齿圈。
(  Y  ) 6. 在汽车空调系统中，储液干燥器还具有清除系统中的杂质、污物的作用。
(  Y  ) 7. 在汽车空调系统中，膨胀阀可根据制冷负荷自动调节制冷剂的流量。
(  N  ) 8. 为获取汽车空调蒸发器的最大制冷量，蒸发器表面的温度总是力求越低越好。
(  N  ) 9. 在循环离合器控制式汽车空调系统中，制冷泵的工作是由蒸发器回气压力的高低来控制的。
(  Y  ) 10. 汽车发动机着火后,充电指示灯熄灭说明发电机处于自励状态。
(  Y  ) 11. 当汽车空调冷凝器发生严重堵塞时，将会引起空调压缩机频繁动作。
(  N  ) 12. 采用阻尼高压线的目的就是防止汽车点火的电流冲击。
(  Y  ) 13. 当汽车空调感温包附近温度近0℃时，管路中的制冷剂供液将自动切断。
(  N  ) 14. 汽车示波器所检测的波形,是信号的峰值与时间在直角坐标系中的函数图形。
(  N  ) 15. 在整个起动过程中,电磁控制装置的吸引线圈和保持线圈一直通电。
(  Y  ) 16. 在对称的三相电路中,三相电动势的幅值相等且频率相同,所以彼此间的相位差也相等。
(  Y  ) 17. 在电子电路中，正弦波振荡器由放大器和反馈网络两部分组成，具体包括放大、正反馈、选频和稳幅等环节。
(  N  ) 18. 当汽车仪表上使用的永久磁铁的磁性减弱时可进行充磁,充磁时可将永久磁铁的磁极与直流电磁铁的同性磁极相接触并停留一段时间。
(  Y  ) 19. 车用高压阻尼点火线可抑制和衰减点火系统所产生的,对无线电设备干扰的电磁波。
(  Y  ) 20. 电解液的温度在10~35℃范围内每升高或降低10℃时，蓄电池的容量相应增加或减小8%~10%。
(  Y  ) 21. 在汽车空调系统中，H型膨胀阀可根据制冷负荷自动调节制冷剂的流量。
(  N  ) 22. 汽车铅蓄电池放电时,会产生大量氢气和氧气,当加液口螺塞的通气孔堵塞时,会引起爆炸。
(  N  ) 23. 汽车档风玻璃刮水器，如该电机采用绕组激磁方式，则此电机应为并激式电动机。
(  N  ) 24. 具有功率放大作用的电路，常包括有电压放大和功率放大等二级电路。
(  N  ) 25. 电解液的浓度、温度和量对蓄电池的使用寿命不受影响。
(  Y  ) 26. 调整电解液密度必须在充足电的情况下进行。
(  Y  ) 27. 发动机起动后，汽车行驶一段时间，其充电电流逐渐减小，直到趋于零是正常现象。
(  Y  ) 28. 风扇皮带过松或沾有油污打滑，将引起发电机不发电。
(  Y  ) 29. 当充电量过大时，会使蓄电池电解液过快消耗。
(  N  ) 30. 电池是一种把化学反应所释放的能量直接转变成交流电能的装置。
(  N  ) 31. 在铅蓄电池的充电放电过程中,正负极上所有的活性炭物质都参加反应。
(  N  ) 32. 蓄电池总是为汽车上所有的用电设备提供电能。
(  Y  ) 33. 汽车上的蓄电池与发电机并联必要时两者可同时向用电设备供电。
(  Y  ) 34. 交流发电机中定子的作用是产生三相交流电。
(  Y  ) 35. 导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。

新能源、新技术部分

一、单项选择题
1. 镍氢电池不属于（  D  ）。　
A. 碱性电池   	B. 二次电池		C. 镍系电池		D. 贮备电池
2. 选择一台异步电动机连续工作制时的保险丝的额定电流按（  C  ）。　
A. 该台电动机的额定电流
B. 该台电动机的启动电流       
C. 该台电动机的额定电流的2.3～3.2倍
D. 该台电动机的额定电流的4～5倍
3. 电动机上安装的旋变传感器用于检测电动机的转速和旋转位置，相当于燃油车上的（   C   ）
A. 凸轮轴位置传感器        B. 氧传感器
C. 曲轴位置传感器          D. 进气压力温度传感器
4. （   D  ）不属于动力电池电解液漏液的判定方法。
A. 大量漏液肉眼可以看到      B. 少量漏液部位潮湿或留下乳白状斑迹
C. 闻到刺激性气味代表漏液    D. 用手感知动力电池外壳的表面
5. 影响电动汽车整车质量和续航里程的电池因素为（  B  ）。　
A. 体积比能量    B. 质量比能量    C. 比功率    D. 荷电状态
6. 直流电动机转子由（  C  ）组成。　
A. 转子铁心、转子绕组两大部分
B. 转子铁心、励磁绕组两大部分
C. 电枢铁心、电枢绕组、换向器三大部分
D. 两个独立绕组、一个闭合铁心两大部分 
7. 工作电压是指电池接通负载后在放电过程中显示的电压，又称（  A  ）。　
A. 负荷电压     B. 额定电压     C. 开路电压     D. 截止电压
8. 拆卸动力蓄电池时，总是最先拆下（  B  ）电缆。
A. 正极      B. 负极      C. 搭铁      D. 不确定
9. 新能源车型仪表上的OK灯点亮相当于传统燃油车电源处于哪个档位（  D  ）
A. OFF档     B. ACC档     C. ON档     D. ST档
10. 电动汽车区别于传统内燃机汽车的是（   C   ）。　
A. 电动汽车在设计时要考虑安全设计
B. 电动汽车不需要行驶及转向设计
C. 电动汽车没有油路系统
D. 电动汽车的电器系统和传统汽车完全相同
11. 电动车四大电器件是指（   B   ）。　
A. 控制器、充电器、转换器、电机
B. 控制器、充电器、蓄电池、电机
C. 控制器、充电器、仪表、电机
D. 控制器、充电器、车架、电机
12. 电动汽车发生严重火势时，应第一时间（  D   ）。
A. 用灭火器控制火势	           B.联系火警
C. 第一时间逃离车辆前往下风处远离车辆
D. 第一时间逃离车辆前往上风处远离车辆
13. 下列属于辅助电源中辅助的DC-DC转换器的功能的是（  A  ）。
A. 对辅助电源充电直到满充为止    B. 让辅助电源放电至放完为止
C. 为小功率子系统提供动力        D. 为小功率子系统提供监控
14. 对于确定电池，SOC+DOD的值等于（  B  ）。　
A．0      B．1      C．-1      D．不确定
15. 某电池充满电后消耗容量60Ah，已知其额定容量为80Ah，则此刻该电池的SOC是（  D  ）。　
A. 60%     B. 40%     C. 75%     D. 25%　

16. 下列关于电池不一致性说法正确的是（  A   ）。　
A. 电池的不一致性对于成组使用的动力电池才有意义
B. 电池的不一致性和一致性是两个完全相反的概念
C. 统一通过电池制造工艺上的改进杜绝不一致性的出现
D. 电池不一致性存在不影响电池的使用效率
17. 铅酸电池最常用的充电方法是（   C   ）。　
A. 恒流充电法    B. 恒压充电法    C. 恒流限压法    D. 恒压限流法
18. 现阶段在电动车辆上应用最多碱性电池是（   C   ）。　
A. 镍镉电池    B. 锂离子电池    C. 镍氢电池    D. 铅酸电池
19. 下面不属于电动汽车电机驱动系统要求的是：（  C  ）。　
A. 恒功率输出和高功率密度            B. 快速的转矩响应特性
B. 再生制动时的能量回收效率低        D. 成本低
20. 电动汽车动力来源于（  A   ）。　
A. 电动机    B. 发电机    C. 起动机    D. 发动机

二、多项选择题
1. 高压系统安全维修步骤包括（  ABCD  ）。 
A. 切断车辆低压电源(将点火钥匙打在OFF档或者断开低压电池负极)，等待5分钟
B. 拔下维修开关（如有）并存放在规定的地方
C. 铺、戴好绝缘设备
D. 在检修时做好高压系统零部件的绝缘防护处理
2. 以下属于电池基本参数的是（  ABCD  ）。　
A. 内阻		B. 容量		C. 能量密度		D. SOC
3. 电池管理控制器BMC的功能有（  ABCD  ）  
A. 电压监测    B. 总电流监测    C. SOC计算    D. 漏电报警
4. 在下列绝缘安全用具中，属于基本安全用具的是（　AD  ）。
A．绝缘杆 　　 B．绝缘手套 　　 C．绝缘靴 　　 D．绝缘夹钳
5. 导致高压电控总成内部VTOG控制器高温报警的因素有（  ABCD  ）。
A. 电子水泵不工作       B. 风扇不工作
C. 冷却液不足           D. VTOG故障
6. 继电器与接触器的区别有哪些（　AB　）。　
A. 接触器触头有主、辅助触头之分，而继电器没有
B. 继电器触头数目一般多于交流接触器
C. 接触器有短路环而继电器没有
D. 没有区别

三、判断题
(  Y  ) 1. 带电检修时严禁负载带电工作时断高压插接件，否则可能导致人员受到伤害及损伤车辆。
(  N  ) 2. 电动机的热继电器是切断短路电流的装置，熔断器是切断过负荷电流的装置。
(  Y  ) 3. 由于活性物质不可能完全被利用，电池的工作电压总是小于电动势，所以电池的理论能量总是小于实际能量。
(  N  ) 4. 生产电动汽车只可以采用改装这种办法。
(  Y  ) 5. 车辆发生碰撞事故时，气囊ECU发出碰撞信号给BMS，控制整车高压断电。
(  N  ) 6.车身钣金校正过程中不需将动力电池或高压元件拆掉安全存储再进行校正。
(  Y  ) 7. 蓄电池在使用中每50次充放循环要进行一次恢复容量充电，然后按5h放电率进行放电。
(  Y  ) 8. 再生制动是电动汽车独有的在减速制动时将车辆的部分动能转化为电能，并存储在存储装置中的功能。
(  Y  ) 9. 车载充电器应该尽可能做得体积小、质量轻，以减小充电器对续驶里程的不良影响。
(  N  ) 10. 比亚迪新能源车中，动力电池连至电源管理器都采用绿色电压采样线束。
(  Y  ) 11. 超高速飞轮具有比能量高、比功率高、电能和机械能之间的转化效率高等特点。
(  N  ) 12. 对于新能源车，动力电池包内如果出现单节电池电压过低，将会导致能量无法回馈。 
(  N  ) 13. 当电动汽车制动是，再生制动的动能被电源吸收，此时功率流的方向是正向的。
(  N  ) 14. 电动汽车的总质量越大，消耗的功率和能量越小，他们之间呈线性关系。
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