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	工程名称:梅林街道林园东路8号小区山边消防栓建设项目
	               标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	 林园东路8号小区山边消防栓工程
	
	

	1
	040101002001
	路面拆除
	1.拆除混凝土路面 
2.手持式凿岩机凿挖水泥混凝土路面
	m3
	90.00

	2
	040101002002
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方（三类土）
	m3
	200.00

	3
	040103001001
	回填方
	填土夯实槽、坑
	m3
	200.00

	4
	040103002001
	余方弃置
	余方弃置
	m3
	160.00

	5
	030901002001
	消火栓管
	1.高密度聚乙烯(PE)给水管DN150 
2.热熔连接 
3.管道工作压力1.0MPa 
4.含管道冲洗消毒、水压试验
	m
	480.00

	6
	030901011001
	室外消火栓
	1.安装方式:室外地上式消火栓安装(1.6MPa) 浅150型
	套
	6

	7
	040502005001
	阀门
	1.类型:闸阀 
2.规格、压力等级:DN150 
3.连接形式:法兰连接
	个
	7

	8
	040504001001
	砌筑井
	1.阀门井 
2.立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.80m) 井深(2.05m)
	座
	7

	9
	040203007001
	水泥混凝土
	C35混凝土路面200厚
	m2
	200.00

	10
	050101007001
	清除地被植物及树木
	1.清除地被植物及树木200m2 
2.砍伐乔木 米径20cm以内200株
	m2
	200.00

	11
	050102012001
	铺种草皮、种植乔木
	铺种草皮200m2、种植乔木(米径) 10cm以内40株
	m2
	200.00


附：室外消火栓图（请双击打开查看）
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