货物类项目采购需求

一、货物清单

序号	货物名称	数量	单位	备注	预算金额（元）
1	智能联网执法记录仪	5	台	接受进口	19400
2
3
4
二、技术需求

（1）具有3C认证、CTA检验并获得电信设备进网许可证。

（2）无线电发射设备型号核准证。

（3）内置4G或5G网络模块。

（4）支持实时视音频摄录、照相取证等基本功能。

（5）支持视音频文件上传调度平台功能。

（6）支持终端设备之间以及调度平台与终端设备的对讲功能。

（7）提供可视化调度平台使用，包含3年的平台使用服务费用。

（8）包含3年的执法记录仪联网使用流量费用。

三、商务需求

（一）交货/完工期：合同签定后 60 天内。交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

交货地点：深圳市福田区沙嘴路119号韵动家园裙楼二楼劳动监察210室。

（二）报价要求：

1.本项目预算金额：人民币 1.94 万元，响应报价超过项目预算金额的视为无效响应。

2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

（三）付款方式：采购合同签订后支付合同总金额的 70 %，货到并经采购人验收合格后 60 天内支付合同总金额的 30 %。

（四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。供应商应自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（五）安装、调试及验收方式：

1.供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购人接受：①设备全新,外观无伤痕变形或者明显修饰痕迹。②必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或者优于相应标准。③技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。④按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。⑤供应商提供的各种文件载明的内容必须真实，采购人有权要求供应商无偿提供第三方对供应商提供的技术数据的检测报告，检测方法应当经双方认可。检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。⑥在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（六）售后服务要求：

1.质量保证期为 1 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题，供应商应在接采购人通知后 24 小时内赶到现场提供免费服务。

2.供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3.在保质期满以后，供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

（七）备件备品要求：

1.在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。